Пояснительная записка 
к проекту внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территориальной зоны, в которой расположен земельный участок по адресу: ул. Люблинская, вл. 72 (кад. № 77:04:0003010:15), ЮВАО


Проектом внесения изменений в ПЗЗ предусмотрены следующие изменения:
В территориальной зоне с кодами видов разрешенного использования 6.0..0, 3.9.3, расположенной по адресу: Люблинская, вл. 72  (кадастровый № 77:04:0003010:15), ЮВАО формируется территориальная зона № 152184103 и устанавливаются следующие коды вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
2.7.1.0 – Размещение постоянных и временных гаражей с несколькимим стояночными местами стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 (4.9.0);
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории);
[bookmark: _GoBack]3.5.1.0 - размещение объектов капитального строительства предназначенных для просвещения дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальны школы, образовательные кружки, и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению;
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;

И предельные параметры:
Высота застройки (м) – 100м
Плотность застройки (тыс.кв.м/га)  – 23,4;
Процент застройки - не установлен;

Иные показатели:
Суммарная поэтажная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 1 510 175 кв.м, в т.ч
- площадь квартир – 804 000 кв.м.в т.ч.
- детские сады 1 375 мест
- школы 3 150 мест
- поликлиника – 560 посещений в смену
